关于2026年材料与智能制造材料加工技术实训室建设采购项目采购市场调查函
我单位根据教学科研需要，需采购2026年材料与智能制造材料加工技术实训室建设采购项目设备，现就该项目向各相关供应商进行市场调查。
一、项目基本情况
1.项目名称：2026年材料与智能制造材料加工技术实训室建设采购项目
2项目地点：江西陶瓷工艺美术职业技术学院
3. 项目概况：为满足学校材料工程技术相关专业实训课程、创新实验及课程实训教学需求。微机控制万能试验机 1 台，三轴平面陶瓷雕刻机 1 台，三轴立体陶瓷雕刻机 1 台，五轴陶瓷雕刻机 1 台，金刚石线切割机 2 台，实验室微量注射泵 1 台，台式旋涂匀胶机 2 台，粉末压片机 2 台，紫外可见分光光度计 1 台，马弗炉 3 台，实验室超声波混合分散系统 1 台。
二、调查范围及内容（详见附件）
三、报送文件要求
1.企业法人营业执照（复印件）；
2.报价文件、技术（服务）要求及商务要求响应文件；
3.资质证书（复印件）。
四、报送时间
1.调查函回函文件请于2026年7月26日24时前，以快件投递或直接送达方式送达（拒绝接受超时送达的调查函）。
2.联系人及联系方式
曹老师       联系电话：17779846091
地址：江西省景德镇市浮梁工美大道666号
江西陶瓷工艺美术职业技术学院材料与智能制造学院
                                2026年7月20日
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2026年材料与智能制造材料加工技术实训室建设采购项目采购市场调查函
使用（牵头）部门 名 称（盖  章）：材料与智能制造学院
使用（牵头）部门发 起 调查函时间：2026年7月20日
使用（牵头）部门经办人及联系电话：曹老师、17779846091
	设备（服务）
名称
	2026年材料与智能制造材料加工技术实训室建设采购项目
	数量
（单位）
	16

	规格参数要求（包含技术要求、商务要求）
	1、 技术需求
	货物名称
	详细参数

	微机控制万能试验机
	1.试验机等级：≥1级
2.试验力指标：最大值：≥20kN，测量范围：2%-100% 
3.分辨率：±500000码
4.准确度：≥±1％
5..变形指标：≤10mm
6.测量范围：2%-100%
7.准确度：≥±1％
8.位移测量精度：≥±1％
9.分辨率：≥0.001mm
10.速度：范围：0.005mm/min ~ 500mm/min无级调速
11.准确度：≥±1％
12.主机参数：拉伸行程：≥650mm压缩行程：≥650mm试验宽度：≥350mm

	三轴平面陶瓷雕刻机
	1.系统：包括但不限于：手持数控手柄系统/工控电脑控制系统
2.机器材质：整体铸铁，钢焊接支架
3.加工尺寸：≥400*380mm
4.传动方式：高精密滚珠丝杆传动
5.直线导轨：20直线方形导轨
6.驱动电机：86系列步进电机
7.精密高速电主轴功率：≥1.5KW 精密主轴
8.主轴转速范围：6000-24000rpm
9.精密级专用丝杆组合配对轴承
10.变频器：高频变频器
11.最大夹持柄径：≥6mm
12.限位：全轴光电限位或光电/机械限位双重保护
13.自动润滑：支持自动注油、自动润滑
14.X轴重复定位精度≤0.03mm，Y轴重复定位精度≤0.03mm，Z轴重复定位精度≤0.03mm.
15.工作台最大承重≥50KG.

	三轴立体陶瓷雕刻机
	1.加工尺寸：旋转直径≥300mm 材料高度≥300mm 
2.驱动方式：步进电机驱动
3.主轴：≥800W高速水冷变频主轴
4.主轴转速：6000-24000rpm
5.可夹持刀具柄径：刀具夹持柄径≥3.175mm，支持 3.175mm/4mm/6mm 多规格夹头适配
6.传动方式：高精密丝杆传动
7.导轨：20直线方形导轨
8.控制系统：包括但不限于手持数控手柄系统/工控电脑控制系统
9.雕刻材料包括但不限于：陶瓷泥坯，实木、泡沫、塑料，代木等材料。
10.限位：全轴光电限位或光电/机械限位双重保护
11.清单配件包括但不限于：配件箱一个、刀具十把，压板一套，扳手2把，ER夹头6个，循环潜水泵1个
12.X轴重复定位精度≤0.03mm，Y轴重复定位精度≤0.03mm，Z轴重复定位精度≤0.03mm.

	五轴陶瓷雕刻机
	1.1.系统：包括但不限于：手持数控手柄系统，工控电脑控制系统，兼容主流陶瓷雕刻 CAM 软件（支持RTCP）
2.机器材质：钢结构
3.摆头角度：正负90度及以上
4.加工尺寸：≥直径500mm，高度≥700mm（加工上表面时（顶部时）产品高度≤450mm）
5.传动方式：采用高精密滚珠丝杆传动
6.直线导轨：20直线方形导轨
7.驱动电机：≥1000W交流伺服电机驱动
8.精密高速电主轴功率：≥1.5KW精密水冷主轴  
9.主轴转速范围：6000-24000rpm
10.精密级专用丝杆组合配对轴承
11.变频器：高频变频器
12.刀具夹头规格：刀具夹持柄径≥3.175mm，支持 3.175mm/4mm/6mm 多规格夹头适配
13.限位：全轴光电限位或光电/机械限位双重保护
14.随机配件包括但不限于：尖刀五把 ，锥度球头一把，手柄一个，数据线一个，水泵一台，夹头三个。
15.X轴重复定位精度≤0.03mm，Y轴重复定位精度≤0.03mm，Z轴重复定位精度≤0.03mm.

	金刚石线切割机
	1、供电接口：国标带保险三极插座
2、总功率≥100W
3、主体构成：铝合金框架
4、切割线长度：≤20m
5、切割线直径：≤0.45mm
6、切割线张紧方式：弹簧机械式张紧
7、主轴切割旋转方式：往复式旋转
8、主轴转速：2--260rpm 可调
9、切割进给速度：0.05～40mm/min
10、回程速度：1～40mm/min
11、Z 轴有效行程：≤60mm
12、Y 轴有效行程：≤50mm
13、二维载样转台水平/倾斜转角：手动二维转台：水平0-360°倾角±15°
14、载物台 80×51mm
15、最大试样：Φ50×50mm，最大切深 50mm
16、导向轮跨距：100mm
17、加工精度：±10μm，最薄切片 0.08mm
18、冷却：自带冷却液循环，无需外接气源
19、控制方式：外接独立控制箱 PLC 编程器+触摸屏
20、配套切割金刚石线：长度≥20m，直径0.25mm/0.35mm/0.45mm，各2卷

	实验室微量注射泵
	1、通道配置：双通道及以上，各路流量、行程独立控制
2、最大推拉力：18kg 
3、线性运行速度：5μm/min～130mm/min ，线速度调节分辨率：≥5μm/min 
4、运行模式：灌注、抽取、先抽后灌、先灌后抽、循环往复 5 种 
5、运行参数设置 ：分配液量、注射时间等
5、流量范围:≤0.764nl-52.95ml/min ，适用注射器规格：5uL-60mL
6、最大行程：≥140mm
7、行程分辨率：≤0.156μm ，线速度范围：7.94um/min-79.4mm/min(流量=线速度×注射器内截面积)
8、控制精度：误差≤±0.5%
9、线性推力：≥90N
10、显示选择：液量、流量或线速度
11、掉电记忆：重新上电后可选择是否按照掉电前的状态继续进行工作
12、通信接口:标配RS485，可拓展 RS232/USB 通讯接口。
13、工作环境相对湿度＜80%
14、工作环境温度0℃-40℃
15、显示操作：LCD 液晶显示屏 + 薄膜按键 + 调节旋钮 
16、掉电保存：EEPROM 存储参数，上电无需重新设置 
17、外控端子：数字输入、数字输出，可联动外设 
18、保护机制：堵转过载停机、蜂鸣报警、注射器限位保护 
19、供电规格：AC220V 50Hz，内置 1A 保险 
20、机身材质：铝合金底座、不锈钢夹具

	台式旋涂匀胶机
	1.基片尺寸：Φ5-Φ100mm 圆片，≤100×100mm 方片
2.液晶触控显示屏≥7寸，有倒计时显示
3.转速：250-9000RPM
4.旋涂设置：任意阶段之间均可任意升降调节
5.转速稳定性：<±1%
6.旋涂均匀性：<1%
7.旋涂工艺阶段：≤6 段
8.旋涂时间：单段旋涂时间 0~6000s 连续可调，多段工艺可自由组合
9.电机功率：≤40W 
10、吸附固定方式：真空吸附，配套真空泵，标配真空泵抽速：≥80L/min
11、腔体材质：耐腐蚀聚四氟乙烯/PP防腐蚀腔体 
12、供电规格：AC220V 50Hz 单相市电

	粉末压片机
	1、压力范围：0~38MPa连续可调，支持保压延时功能；
2、活塞直径：≤Φ100mm；
3、最大活塞行程：≤20mm；
4、工作空间：≤130mm*130mm*140mm；
5、模具材质：铬钢或硬质合金材质；
6、标配压片模具试样尺寸：直径：≤Φ55mm；高：≤5mm；
7、标配压条模具试样尺寸：开瓣模具，≥长60mm；宽：≥10mm；高：≥10mm, 

	紫外可见分光光度计
	1.波长范围:190-1100nm
2.光谱带宽:0.1-5nm连续可调
3.波长准确度:±0.3nm
4.波长重复性≤0.2nm
5.杂散光≤0.005%T
6.噪声水平:±0.4%T
7.透射比示值误差：≤0.3%T
8.基线平直度≤0.0003A
9.光度范围：0-200%T、-6.0-6.0A、0-9999C 
10.数据输出包括但不限于USB接口、蓝牙、U盘
11.显示系统≥10英寸真彩电容式智能触摸屏
12.检测器:硅光二极管/光电倍增管
13.光源：标配钨灯、氘灯，可选配汞校准灯
14.软件功能：光度测量设置选项中可以设置吸光度位数，可达小数点后≥10位；打印选项可以编辑报告信息，以及报告抬头等设置。
15.软件功能：全波段扫描，可实现最低≤0.025nm为步长的扫描速度，谱图处理自定义算法，可进行曲线平滑，坐标自适应，谱图快捷键复制粘贴等功能，方便实验数据处理。
16.软件功能：动力学扫描功能，支持多波长下的时间扫描，实现三维谱图分析
17.软件安装：可通过仪器的序列号（仪器编号）生成密钥（软件序列号），序列号和密钥匹配成功软件即可正常使用，无需加密狗，避免丢失风险。；
18.软件使用：软件登陆界面可选中文英文版本；用户管理界面，可以创建及设定二级用户权限，在此界面下可以删除用户和更改密码等操作；
19.要求整体光路独立固定在18mm厚的切削铝制无变形基座。.
20.要求仪器合格通过GB/T 14710-2009振动试验，试验后透射比示值误差不超过±0.1%，重复性不超过±0.1%.
21.可实现电脑、主机双模式控制，单机上可以操作光谱扫描、动力学扫描、多波长测量、固体测量等多种功能；同时连接电脑操作可实现所有主机测试功能和数据图谱的处理等，数据可导出至U盘，仪器可直接连接打印机进行A4幅面数据与图谱打印。
22.产品配置清单包括不限于：主机1台；石英比色皿≥2只；玻璃比色皿≥4只；操作软件；主机说明书；软件说明书；电源线；防尘罩；合格证；装箱单；保修卡。

	马弗炉
	1.温度:最高使用温度≥1450℃；长期连续工作温度≦1350℃
2.升温速率:≤10℃/min（≦1450℃）
3.输入电源:AC220V 50Hz 单相
4.最大功率:≥5.2KW
5.炉膛尺寸:≥200×200×200mm
6.PID自动控温系统
7.程序控温：程序控温≥30 段，支持升温、保温、降温多阶段自由编辑
8.控温精度：≥±1℃
9.默认DB9PC通信连接端口，通过MET认证。
10.内炉膛表面涂有的高温氧化铝涂层11.要求双层壳体结构，双层炉壳间配有风冷循环系统，使得壳体表面温度小于60℃ 。
12.要求有过热和断偶保护，并设有开门断电功能。

	实验室超声波混合分散系统
	1、电源输入：220VAC±10%，50Hz/60 Hz
2、工作频率：≥30KHZ
3、额定功率：≥600 W
4、功率调节范围：10%-100%连续可调
5、机内过热报警温度：≥75 ℃
6、超声时间设定：R99min：59S
7、超声时间设定：-S99min：59S
8、控制模式：本地面板控制、远程通讯控制双模式兼容
9、超声工头长度：  ≥95mm、≥182mm 两种规格可选，杆体材质钛合金防腐材质 
  


二、商务需求
1． [bookmark: _Toc12082]供货期：自合同签署之日起   15   工作日内按采购人指定地点安装、调试、试运行（用）合格并通过验收。
2． [bookmark: _Toc32373]质保期：   1年   （按国家相关规定限定的质保期：   1年    ），质保期自甲方最终验收合格之日起开始计算。
3． [bookmark: _Toc1313]售后服务：供应商提供硬件终身保修、软件终身升级维护且采购人具有软件终身使用权，电话报修后   12   小时内上门服务、    8 小时内能够排除故障，质保期内以上服务产生的一切费用仅包含在报价（合同价）中；
4． [bookmark: _Toc11528]培训（如需培训）：提供不少于    7天       的主要设备厂商（认证的）工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。
5． [bookmark: _Toc28735]验收标准：（1）货物运抵比选人指定地点后，由比选人和中选申请人组织相关人员共同对到货货物数量、型号、外观、包装质量、技术资料等进行检查，双方确认后开始安装，安装后进行破损性抽查；
（2）交付验收标准：依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标文件承诺中比选人认可的合理最佳配置、参数、及各项要求；技术参数需进行现场测试的，应以现场测试数据为准。③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。
6、对于不合格的货物，中选申请人必须在5个工作日内及时完成更换并重新进行验收。
7、产品必须标有产品名称、厂家、规格型号等的铭牌，铭牌信息必须与中标合同上一致；
8、报价要求包含税费、材料费、人工费、运输费、安装以及可预见的所有费用。
9、付款方式：本项目履约保证金为合同金额的5%,合同签订时中选人将履约保证金转至比选人指定帐户，货到比选人指定使用现场安装、调试、试运行合格并通过验收后，中选人按要求开具供货发票后15个工作日内支付供货款的100%，履约保证金待质保期过后无息返还。


	供应商名称
（盖章）
	

	供应商联系方式（含姓名）
	联系人姓名及联系方式：

	响应产品名称及型号规格
	完全响应，响应的品牌：        型号规格：        
不能完全响应，不能完全响应的有哪些？具体以附件形式说明。

	价格（总价）
	人民币：                   整（￥           ）

	报价日期
	
	产地
	

	其他需要说明事项
	以上报价含增值税税金、运输、安装、调试、相关辅材等确保设备（服务）能在采购方指定地点正常使用的所有费用。 （该项目中各设备仪器的报价，以附件形式提供）  



